Ansteuerung AAREX

* Port: Com 10
* Board: Arduino Duemilanove
* Treiber von <http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm>